ifconfig:

# ethernet card (modelled by point-to-point link) 0 to router
name: ppp0  inet_addr: 10.1.1.1   Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500   Metric: 1  POINTTOPOINT MULTICAST

name: ppp1 inet_addr: 10.2.1.1 Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500   Metric: 1  POINTTOPOINT MULTICAST

ifconfigend.

route:
100.1.0.0	10.1.1.254         255.255.0.0   G   0   ppp0
100.2.0.0        10.2.1.254         255.255.0.0   G   0   ppp1

routeend.

