
ifconfig:

# ethernet card (modelled by point-to-point link)
name: ppp0  inet_addr: 10.1.2.254 MTU: 1500   Metric: 1  POINTTOPOINT MULTICAST
name: ppp1  inet_addr: 10.2.2.254 MTU: 1500   Metric: 1  POINTTOPOINT MULTICAST
name: ppp2  inet_addr: 10.1.3.253 MTU: 1500   Metric: 1  POINTTOPOINT MULTICAST
name: ppp3  inet_addr: 10.2.3.253 MTU: 1500   Metric: 1  POINTTOPOINT MULTICAST

ifconfigend.

route:
10.1.3.1     10.1.3.1        255.255.255.255   H   0   ppp2
10.2.3.1     10.2.3.1        255.255.255.255   H   0   ppp3
10.1.1.0     10.1.2.253      255.255.255.0     G   0   ppp0
10.2.1.0     10.2.2.253      255.255.255.0     G   0   ppp1
routeend.

