ifconfig:

# ethernet card (modelled by point-to-point link) 0 to router
name: eth0  inet_addr: 10.2.1.1   Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500   Metric: 1  BROADCAST MULTICAST


ifconfigend.

route:

default:        10.2.1.254       0.0.0.0   G   0   eth0

#10.1.0.0		10.1.1.254	255.255.0.0  G	0	ppp0
#10.2.0.0        10.2.1.254  255.255.0.0  G   0   ppp1

routeend.

