ifconfig:

# ethernet card (modelled by point-to-point link) 0 to router
name: ppp0  inet_addr: 10.1.1.1   Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500   Metric: 1  POINTTOPOINT MULTICAST
name: ppp1  inet_addr: 10.2.1.1   Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500   Metric: 1  POINTTOPOINT MULTICAST

ifconfigend.

route:

10.1.0.0		10.1.1.254			255.255.0.0  	G	0	ppp0
10.2.0.0		10.2.1.254			255.255.0.0  	G	0   ppp1

routeend.

